На отопление действуют нормативы потребления, установленные Постановлением Администрации города Бийска от 21.12.2009 № 2366 «Об установлении нормативов потребления тепловой энергии на отопление многоквартирных домов или жилых домов»:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Группа домов** | **Норматив потребления тепловой энергии на отопление многоквартирных домов или жилых домов Гкал/месяц на 1 кв. метр общей площади жилых помещений (из расчета равномерного потребления в течение 12 месяцев)** |
| **Многоквартирные дома или жилые дома до 1999 года постройки включительно** | **Многоквартирные дома или жилые дома после 1999 года постройки** |
| **1** | **1 - 5 этажные** | **0,0194** | **0,0111** |
| **2** | **6 - 7 этажные** |  | **0,0096** |
| **3** | **6 - 9 этажные** | **0,0169** |  |
| **4** | **8 - 9 этажные** |  | **0,0092** |
| **5** | **10-этажные** | **0,0162** | **0,0086** |

**Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях многоквартирных жилых домов на территории Алтайского края
(кВтч на 1 человека в месяц)**

1. Жилищный фонд с централизованной системой горячего водоснабжения, оборудованный газовыми плитами.

|  |  |
| --- | --- |
| Количество комнат в жилом помещении | Количество человек, проживающих в жилом помещении |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 и более |
| 1 | 147 | 91 | 70 | 57 | 50 |
| 2 | 189 | 117 | 91 | 74 | 64 |
| 3 | 214 | 133 | 103 | 84 | 73 |
| 4 и более | 232 | 144 | 111 | 90 | 79 |

1. Жилищный фонд без централизованной системы горячего водоснабжения, оборудованный газовыми плитами.

|  |  |
| --- | --- |
| Количество комнат в жилом помещении | Количество человек, проживающих в жилом помещении |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 и более |
| 1 | 272 | 169 | 130 | 106 | 93 |
| 2 | 314 | 195 | 151 | 123 | 107 |
| 3 | 339 | 211 | 163 | 133 | 116 |
| 4 и более | 357 | 222 | 171 | 139 | 122 |

1. Жилищный фонд с централизованной системой горячего водоснабжения, оборудованный стационарными электрическими плитами.

|  |  |
| --- | --- |
| Количество комнат в жилом помещении  | Количество человек, проживающих в жилом помещении |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 и более |
| 1 | 197 | 122 | 94 | 77 | 67 |
| 2 | 232 | 144 | 111 | 91 | 79 |
| 3 | 254 | 157 | 122 | 99 | 86 |
| 4 и более | 269 | 167 | 129 | 105 | 92 |

1. Жилищный фонд без централизованной системы горячего водоснабжения, оборудованный стационарными электрическими плитами.

|  |  |
| --- | --- |
| Количество комнат в жилом помещении | Количество человек, проживающих в жилом помещении |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 и более |
| 1 | 322 | 200 | 154 | 126 | 110 |
| 2 | 357 | 222 | 171 | 140 | 122 |
| 3 | 379 | 235 | 182 | 148 | 129 |
| 4 и более | 394 | 245 | 189 | 154 | 135 |

**Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению на общедомовые нужды на территории Алтайского края**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению на общедомовые нужды | Значение норматива(кВтч на 1 кв.м. в месяц общей площади помещений входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) |
| 1. | Осветительные установки общедомовых помещений жилого дома (лестничные и этажные площадки, лифтовые холлы, коридоры, тамбуры, входы в подъезды, вестибюли), помещений производственно-технического назначения (электрощитовые, машинные отделения, техподполья, чердаки, шахты лифтов, мусоросбросы и мусоросборники, номерные знаки, указатели светового ограждения и устройства праздничной иллюминации) | 2,76 |
| 2. | Силовое электрооборудование лифтов, включая схемы управления и сигнализации, освещение кабины лифтов, а также другие виды электрооборудования (системы противопожарного оборудования и дымоудаления, кодовые замки, усилители телеантенн коллективного пользования и др.).  | 2,23 |
| 3. | Насосы и аппаратура управления насосами подачи холодной воды | 0,54 |
| 4. | Циркуляционные насосы горячего водоснабжения | 0,24 |
| 5. | Насосы отопления | 0,30 |

## Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, применяемые для расчета размера платы за потребленные коммунальные услуги населением, проживающим в многоквартирных и жилых домах, расположенных на территории Алтайского края при наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых), индивидуальных или общих (квартирных) приборов учетас 01.07.2015 по 31.12.2015

1. Многоквартирные дома

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Степень благоустройства | Этажностьдома | Нормативы потребления коммунальных услуг в жилых помещениях (куб. м на 1 человека в месяц)  | Нормативы потребления коммунальной услуги по водоотведению (куб. м на 1 человека в месяц) |
| холодное водоснабжение | горячее водоснабжение |
| 1. | Многоквартирные дома с централизованными системами холодного, горячего водоснабжения и водоотведения | 1-3 | 3,23 | 2,08 | 5,31 |
| 4-9 | 3,29 | 2,12 | 5,41 |
| 10 и более | 3,19 | 2,04 | 5,23 |
| 2. | Общежития с централизованными системами холодного, горячего водоснабжения и водоотведения | 2-9 | 4,22 | 2,30 | 6,52 |
| 3. | Многоквартирные дома с централизованными системами холодного водоснабжения и водоотведения | 1-3 | 2,99 | - | 2,99 |
| 4-9 | 3,34 | - | 3,34 |
| 4. | Многоквартирные дома с централизованной системой холодного водоснабжения, без централизованной системы водоотведения | 1-3 | 2,36 | - | - |

## Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, применяемые для расчета размера платы за потребленные коммунальные услуги населением, проживающим в многоквартирных и жилых домах, расположенных на территории Алтайского края при наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых), индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета с 01.01.2016 по 30.06.2016

1. Многоквартирные дома

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Степень благоустройства | Этажностьдома | Нормативы потребления коммунальных услуг в жилых помещениях (куб. м на 1 человека в месяц)  | Нормативы потребления коммунальной услуги по водоотведению (куб. м на 1 человека в месяц) |
| холодное водоснабжение | горячее водоснабжение |
| 1. | Многоквартирные дома с централизованными системами холодного, горячего водоснабжения и водоотведения | 1-3 | 3,77 | 2,42 | 6,19 |
| 4-9 | 3,84 | 2,48 | 6,32 |
| 10 и более | 3,72 | 2,38 | 6,10 |
| 2. | Общежития с централизованными системами холодного, горячего водоснабжения и водоотведения | 2-9 | 4,93 | 2,69 | 7,62 |
| 3. | Многоквартирные дома с централизованными системами холодного водоснабжения и водоотведения | 1-3 | 3,49 | - | 3,49 |
| 4-9 | 3,89 | - | 3,89 |
| 4. | Многоквартирные дома с централизованной системой холодного водоснабжения, без централизованной системы водоотведения | 1-3 | 2,76 | - | - |

## Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды, применяемые для расчета размера платы за потребленные коммунальные услуги населением, проживающим в многоквартирных домах на территории Алтайского края

при наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых), индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета с 01.07.2015 по 31.12.2015

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Степень благоустройства | Этажностьдома | Нормативы потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды (куб. м на 1 кв. м общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в месяц) |
| холодное водоснабжение | горячее водоснабжение |
| 1. | Многоквартирные дома с централизованными системами холодного, горячего водоснабжения и водоотведения | 1-3 | 0,18 | 0,08 |
| 4-9 | 0,17 | 0,14 |
| 10 и более | 0,19 | 0,16 |
| 2. | Общежития с централизованными системами холодного, горячего водоснабжения и водоотведения | 2-9 | 0,26 | 0,13 |
| 3. | Многоквартирные дома с централизованными системами холодного водоснабжения и водоотведения | 1-3 | 0,07 | - |
| 4-9 | 0,12 | - |
| 4. | Многоквартирные дома с централизованной системой холодного водоснабжения, без централизованной системы водоотведения | 1-3 | 0,04 | - |

## Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды, применяемые для расчета размера платы за потребленные коммунальные услуги населением, проживающим в многоквартирных домах на территории Алтайского края

## при наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых), индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета с 01.01.2016 по 30.06.2016

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Степень благоустройства | Этажностьдома | Нормативы потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды (куб. м на 1 кв. м общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в месяц) |
| холодное водоснабжение | горячее водоснабжение |
| 1. | Многоквартирные дома с централизованными системами холодного, горячего водоснабжения и водоотведения | 1-3 | 0,21 | 0,10 |
| 4-9 | 0,20 | 0,17 |
| 10 и более | 0,22 | 0,18 |
| 2. | Общежития с централизованными системами холодного, горячего водоснабжения и водоотведения | 2-9 | 0,31 | 0,15 |
| 3. | Многоквартирные дома с централизованными системами холодного водоснабжения и водоотведения | 1-3 | 0,08 | - |
| 4-9 | 0,14 | - |
| 4. | Многоквартирные дома с централизованной системой холодного водоснабжения, без централизованной системы водоотведения | 1-3 | 0,04 | - |